市场调研需求

一、采购内容清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 适用机型 | 计量单位 | 预估数量 |
| **1** | **墨盒（黑色）** | 适用佳能iP2780打印机 | **支** | 1800 |
| **2** | **墨盒（彩色）** | 适用佳能iP2780打印机 | **支** | 1700 |

二、技术和商务要求

**（一）技术参数要求**

墨盒（黑色）：

▲1.重量：≥60g

▲2.A4文档打印量：≥220页

3.无漏墨、漏粉、色彩模糊等情况。

墨盒（彩色）：

▲1.标准容量：≥60g

▲2.A4文档打印量：≥244页

3.无漏墨、漏粉、色彩模糊等情况。

（二）产品基本要求

1.标识：标识中所使用简体中文、符号应正确清晰。单件产品标志应包含产品名称、商标、生产厂商)名称、地址、产品执行标准编号、检验合格标志、颜色、适用标准编号、检验合格标志、颜色、适用机型、净含量、生产日期、有效期、机型、净含量、生产日期、有效期、保质期，有可回收标志。

2.可反复装机性能：将墨盒反复装机3次并进行打印，装机性能及初始状态的可靠性应符合装机性能及初始状态的可靠性的技术要求。

3.打印稳定性：墨盒在连续打印过程中出现喷印断线，应执行打印机清洗程序。清洗后至正常的全过程中喷头清洗次数不应超过3次。

4.耐紫外光照性：印迹经紫外光照射前后的色密度值衰减率不大于30%。

5.耐擦性：印迹遇擦拭不被擦糊。

6.互渗性：印迹放置24小时后墨水渗化的距离应不大于0.3mm。

7.色均匀度：各点色密度差异的相对值不小于90%。